**SKAIDROJOŠS APRAKSTS**

**Esošā situācija**

Zemes gabals atrodas *adrese vai nosaukums*, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, LV-3724, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0114. Gruntsgabala kopīgā platība ir 1,722 ha.

Zemesgabals ir ar nelielu reljefu, tas nav apbūvēts. Iebraukšana zemesgabalā organizēta no pašvaldības ceļa *(vai valsts nozīmes ceļa)* ar kadastra apzīmējuma numuru 4680 001 0134. Projektā tiek saglabāta esošā (vēsturiskā) iebrauktuve zemesgabalā *(vai projektā tiek risināts jauns iebrauktuves pieslēgums no grants seguma vai bruģa seguma, nepieciešamības gadījumā tiks iestrādāta caurteka)*.

**Saimniecības ēkas *(vai garāžas, pirts, …)* konstruktīvie risinājumi**

Pamati – lentveida *(vai stabveida)*; materiāls – monolītais betons;

Ārsienas – karkass *(vai mūris)*; materiāls – koks *(vai gāzbetons, ķieģeļi)*;

Jumta konstrukcija veids – kopņu *(vai siju, vai …)*, materiāls – koks *(vai metāls vai …)*;

Starpstāvu konstrukcija – siju *(vai plātņu, vai …)*, materiāls – koks *(vai metāls vai …)*;

Jumta seguma veids – lokšņu *(vai plākšņu)*, materiāls – profilēts skārds *(vai dakstiņu, vai ..)*;

Fasādes apdare – dekoratīvais krāsojums *(vai dēļu apšuvums vai ..)*, tonis *RAL XXXX*

**Saimniecības ēkas *(vai garāžas, pirts, …)* inženiertehniskie risinājumi**

elektroapgāde – pieslēgums pie esošas sadalnes;

ūdensapgāde – lokālā, jaunbūvējama *vai esoša*, *(dziļurbums vai aka)*;

kanalizācija – lokālā, jaunbūvējama *vai esoša*, *(hermētiska izsmeļamā bedre, V=5 m3 vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vai …)*;

Lietus ūdens kanalizācija – lietus ūdeņus no jumta notekām paredzēts novadīt zemes virspusē, infiltrējot zālienā. Paredzēts izmantot jumta noteku sistēmu. Tekne *d 125 mm, notekas d 110 mm.* Noteku sistēmas krāsa sakrīt ar logu palodzes un citu skārdu elementu krāsu.

Vēdināšana – jauna, dabiskā *vai piespiedu*.